**Опросный лист на клапан перекидной**

**

**

**

**

**

**

С эл.прив. / Ручной / С коромыслом

 **Вид клапана:**

160\*160 угол 45˚ шт.

200\*200 угол 45˚ шт.

260\*260 угол 45˚ шт.

260\*300 угол 45˚ шт.

300\*300 угол 45˚ шт.

 **Тип привода:**

С электроприводом Ручной

С рычагом (коромысло)

**Переходы:** Вход: ф Выход 1: ф

**

**

Выход 2: ф

фланец /бандаж фланец /бандаж фланец /бандаж

Дополнительная услуга футеровка электропроводящим полиуретаном с антистатическими свойствами – не образует заторы и налипания зерна, уменьшает травмированние проходящего материала, защищает металл от изнашивания и продлевает срок эксплуатации. Толщина нанесения 4 мм.

Полиуретановая футеровка перекидного клапана Полиуретановая футеровка переходов: